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РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
5.1. Условия поставки:
5.1.1. Поставка товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в помещения Заказчика, в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.2. Требования к упаковке:
5.2.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки;
5.2.2. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, голограмму, логотип производителя и другие элементы защиты от подделок. Все надписи нанесены способом типографской печати на русском языке. Маркировка на упаковке должна содержать указания по транспортировке и хранению, вес брутто и нетто;
5.3. При осуществлении поставки товара, представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений, зафиксированных в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью Договора, характеристикам, указанным в сертификате соответствия товара или в документе, его заменяющем.
5.4. При осуществлении поставки товара Поставщик должен предоставить все необходимые сертификаты на товар, а в случае их отсутствия – письмо о том, что данный товар не подлежит обязательной сертификации.
5.5. Требования к качеству:
5.5.1. Качество поставляемого Товара должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя Товара, и соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.
5.5.2. Качество товара должно подтверждаться сертификатом (декларацией) о соответствии и/или иными документами, подтверждающими качество Товара.
5.6. Гарантийные обязательства:
5.6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора, является новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, полностью укомплектованным, готовым к эксплуатации. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара.
5.6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающих надлежащее качество Товара.
5.6.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
5.6.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 36 месяцев, но не менее срока, установленного производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания сторонами Акта приемки товара. 
5.6.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.
5.6.6. Поставщик обязан заменить некачественный товар, признанный таковым при приемке Товара и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания акта приемки товара, полученного от Заказчика. 
5.6.7. При обнаружении дефектов Товара в период его срока годности, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
5.6.8.Выполнение гарантийных обязательств силами Поставщика начинается не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.
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5.7. Описание объекта закупки.
	№ п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ/ОКДП2/ККН
	Показатель (характеристика) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	
1
	
3Д-принтер
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	Технология печати
	Метод послойного наплавления (FFF/FDM)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
шт.
	
1

	
	
	
	Корпус принтера
	Закрытый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Конструкция шасси
	Пластиковое шасси на металлической основе
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Область печати основным соплом (ШхГ)
	≥ 250х250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота печати основным соплом
	≥ 250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем печати вспомогательной форсунки (ШхГхВ)
	≥ 230x230x250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем печати с двумя нагревательными элементами (ШхГхВ)
	≥ 230x230x250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Общий объем печати с двумя форсунками (ШхГхВ)
	≥ 250х250х250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал внешней рамы
	Металлическая рама с использованием пластика и стеклянных панелей
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Габаритная длина
	≤ 455
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Габаритная ширина
	≤ 675
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Габаритная высота
	≤ 760
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал главного редуктора экструдера
	Закаленная сталь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип главного двигателя экструдера
	Высокоточный синхронный двигатель с постоянными магнитами
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал вспомогательного редуктора экструдера
	Закаленная сталь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип вспомогательного двигателя экструдера
	Шаговый двигатель
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал сопла
	Закаленная сталь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Верхняя граница температуры сопла
	≥ 300
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диаметр сопла в комплекте поставки
	≥ 0,4 и ≤ 0,5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальный поддерживаемый диаметр сопла
	≤ 0,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальный поддерживаемый диаметр сопла
	≥ 0,8
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Нож для резки нити
	Интегрированный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал печати
	Пластиковая нить
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр нити
	1,75
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с текстурированной полиэфиримидной пластиной
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с гладкой полиэфиримидной пластиной
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с инженерной пластиной
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Подогреваемая платформа
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная температура платформы
	≥ 120
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная скорость перемещения печатающей головки
	≥ 1000
	Миллиметр в секунду
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальное ускорение печатающей головки
	≥ 20000
	Миллиметр на секунду в квадрате
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность нагрева активной камеры
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная температура нагрева активной камеры
	≥ 65
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Класс предварительного фильтра
	Не хуже G3
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Класс НЕРА-фильтра
	Не хуже Н12
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Угольный фильтр
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка фильтрации летучих органических соединений
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка фильтрации частиц
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка охлаждения компонентов
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вентилятор для охлаждения хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вентилятор для охлаждения главной платы управления
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вентилятор вытяжки камеры
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вентилятор камеры для циркуляции тепла
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вспомогательное охлаждение компонентов
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PLA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом HIPS основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PVA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PETG основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом ABS основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом ASA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом TPU основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PLA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PETG основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для ABS основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PET основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PC основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PVA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PLA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PETG основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом ABS основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом ASA основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PA6 основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PAHT основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PET основного хотэнда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PLA вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PETG вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом ABS вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом ASA вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PLA вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PETG вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для ABS вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PET вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PA вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PC вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PVA вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PLA вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PETG вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом ABS вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом ASA вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PA6 вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PAHT вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PET вторичного нагревательного элемента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Камера с режимом просмотра в реальном времени
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение камеры с режимом просмотра в реальном времени
	≥ 1920х1080
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Камера на головке инструмента
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение камеры на головке инструмента
	≥ 1600х1200
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Датчик двери
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Датчик нити
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Датчик узла нити
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность восстановления работы после отключения электроэнергии
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	Не уже чем от +10 до +30
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Поддержка работы в ОС Windows
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы в ОС Linux
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы в ОС macOS
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Сенсорный экран
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диагональ сенсорного экрана
	≥ 5
	Дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Разрешение сенсорного экрана
	≥ 1200х700
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Встроенная память
	≥ 8
	Гигабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Порт USB для передачи данных
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность работы в беспроводном режиме Wi-Fi
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Протокол беспроводной связи Wi-Fi
	Не хуже 802.11n
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Система для подачи филамента в комплекте поставки
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Общее количество устанавливаемых катушек филамента в системе
	≥ 4
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Технология идентификации материала в системе
	Автоматическая
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Автоматическое регулирование скорости подачи нити в системе
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Датчик контроля натяжения нити в системе
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Датчик влажности в системе
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Герметичный корпус для сохранения нити в сухом состоянии
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Совместимость системы подачи с PLA филаментом
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Совместимость системы подачи с PETG филаментом
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Совместимость системы подачи с ABS филаментом
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Совместимость системы подачи с ASA филаментом
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность использования разных филаментов в рамках одной печати
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество головок
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество сопл
	≥ 2
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество экструдеров
	≥ 2
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Скорость печати
	≥ 100
	Кубический сантиметр в час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальная толщина слоя
	≤ 50
	Микрон
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная мощность принтера
	≥ 500
	Ватт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Поддержка формата файлов .STL
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение питающей сети
	220
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диапазон частот питающей сети принтера
	Не шире 50 - 60
	Герц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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	Принцип сканирования 3Д сканера
	Лазерный и инфракрасный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
шт.
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	Цвет лазера 3Д сканера
	Синий или Зеленый
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Погрешность лазерного сканирования на 100 миллиметров
	≤ 0,02
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Погрешность инфракрасного сканирования
	≤ 0,1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная скорость сканирования лазером
	≥ 60
	Кадров в секунду
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная скорость сканирования инфракрасным датчиком
	≥ 20
	Кадров в секунду
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальная длина сканируемого объекта при сканировании лазером
	≤ 5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальная ширина сканируемого объекта при сканировании лазером
	≤ 5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальная высота сканируемого объекта при сканировании лазером
	≤ 5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальная длина сканируемого объекта при сканировании инфракрасным датчиком
	≤ 150
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальная ширина сканируемого объекта при сканировании инфракрасным датчиком
	≤ 150
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальная высота сканируемого объекта при сканировании инфракрасным датчиком
	≤ 150
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина единичного снимка при сканировании лазером на высоте 300 миллиметров 
	≥ 250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина единичного снимка при сканировании лазером на высоте 300 миллиметров 
	≥ 150
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина единичного снимка при сканировании ИК датчиком на высоте 1000 миллиметров 
	≥ 900
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина единичного снимка при сканировании ИК датчиком на высоте 1000 миллиметров 
	≥ 550
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диапазон работы лазерного сканера
	Не уже чем от 150 до 390
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диапазон работы инфракрасного сканера
	Не уже чем от 180 до 980
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность цветного картирования лазерным сканером
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность цветного картирования инфракрасным сканером
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Режим выравнивания лазерным сканером
	Маркер
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Режимы выравнивания инфракрасным сканером
	Маркер, геометрия объекта, текстура объекта
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение снимков 3Д камеры у 3Д сканера
	≥ 1920х1080
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина 3Д сканера
	≤ 220
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина 3Д сканера
	≤ 70
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота 3Д сканера
	≤ 100
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Вес 3Д сканера
	≤ 0,5
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество белых светодиодов подсветки 3Д сканера
	≥ 10
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество инфракрасных светодиодов подсветки 3Д сканера
	≥ 10
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Класс лазера 3Д сканера
	Не хуже 1
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип устройства кнопок 3Д сканера
	Механический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Инерциальный измерительный блок 3Д сканера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка 3Д сканером формата OBJ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка 3Д сканером формата STL
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка 3Д сканером формата PLY
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Напряжение питания 3Д сканера
	≥ 12
	Вольт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Порт USB-C для передачи данных 3Д сканера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Высокоточное калибровочное стекло сканера 3Д сканера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка беспроводного подключения аксессуаров 3Д сканера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка Windows OS 3Д сканером
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка MacOS 3Д сканером
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Минимальная рабочая температура окружающей среды 3Д сканера
	≤ -10
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная рабочая температура окружающей среды 3Д сканера
	≥ +40
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество 3Д сканеров в составе лаборатории
	≥ 8
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество штангенциркулей в составе лаборатории
	≥ 8
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Вид штангенциркуля
	Нониусный или цифровой
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диапазон измерений штангенциркуля
	Не уже чем от 0 до 150
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Погрешность измерения штангенциркуля
	<0,04
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер шага измерения штангенциркуля
	≤ 0,02
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Глубиномер в штангенциркуле
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Класс точности штангенциркуля
	Не ниже 1
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал штангенциркуля
	Нержавеющая или углеродистая сталь
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина штангенциркуля
	≤ 300
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина губок штангенциркуля
	≤ 40
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество линеек для измерений в составе лаборатории
	≥ 8
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал линейки
	Металл
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество шкал для измерения в линейке
	≥ 2
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диапазон измерений линейки
	Не уже чем от 0 до 200
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер шага измерения линейки
	≤ 0,5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Отверстие для хранения в линейке
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество транспортиров для измерения углов в составе лаборатории
	≥ 8
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал транспортира
	Пластик или металл
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диапазон измерения транспортира
	Не уже чем от 0 до 180
	Градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер шага измерения транспортира
	≤ 1
	Градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность измерения линейных отрезков в транспортире
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина шкалы для измерения линейных отрезков в транспортире
	≥ 120
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Шаг измерения шкалы для линейных отрезков в транспортире
	≤ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество треугольников в составе лаборатории
	≥ 8
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал треугольника
	Пластик или металл
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина шкалы треугольника
	≥ 180
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность измерения углов 30, 60, 90 градусов в треугольнике
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер шага измерения треугольника
	≤ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество 3Д принтеров в составе лаборатории
	≥ 8
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Технология печати 3Д принтера
	Метод послойного наплавления (FFF/FDM)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Конструкция шасси 3Д принтера
	Пластиковое шасси на металлической основе
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Область печати основным соплом (ШхГ) 3Д принтера
	≥ 250х250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота печати основным соплом 3Д принтера
	≥ 250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем печати вспомогательной форсунки (ШхГхВ) 3Д принтера
	≥ 230x230x250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем печати с двумя нагревательными элементами (ШхГхВ) 3Д принтера
	≥ 230x230x250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Общий объем печати с двумя форсунками (ШхГхВ) 3Д принтера
	≥ 250х250х250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал внешней рамы 3Д принтера
	Металлическая рама с использованием пластика и стеклянных панелей
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина 3Д принтера
	≤ 455
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина 3Д принтера
	≤ 675
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота 3Д принтера
	≤ 760
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал главного редуктора экструдера 3Д принтера
	Закаленная сталь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип главного двигателя экструдера 3Д принтера
	Высокоточный синхронный двигатель с постоянными магнитами
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал вспомогательного редуктора экструдера 3Д принтера
	Закаленная сталь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип вспомогательного двигателя экструдера 3Д принтера
	Шаговый двигатель
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал сопла 3Д принтера
	Закаленная сталь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Верхняя граница температуры сопла 3Д принтера
	≥ 300
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диаметр сопла в комплекте поставки 3Д принтера
	≥ 0,4 и ≤ 0,6
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Минимальный поддерживаемый 3Д принтером диаметр сопла
	≤ 0,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальный поддерживаемый 3Д принтером диаметр сопла
	≥ 0,8
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Нож для резки нити 3Д принтера
	Интегрированный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр нити 3Д принтера
	1,75
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с текстурированной полиэфиримидной пластиной 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с гладкой полиэфиримидной пластиной 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с инженерной пластиной 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность нагрева подложки стола 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальное ускорение головки инструмента 3Д принтера
	≥ 20000
	Миллиметр на секунду в квадрате
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность нагрева активной камеры 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная температура нагрева активной камеры 3Д принтера
	≥ 65
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Класс предварительного фильтра 3Д принтера
	Не хуже G3
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Класс НЕРА-фильтра 3Д принтера
	Не хуже Н12
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Угольный фильтр в 3Д принтере
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка фильтрации летучих органических соединений 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка фильтрации частиц 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка охлаждения компонентов 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вентилятор для охлаждения хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вентилятор для охлаждения главной платы управления 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вентилятор вытяжки камеры 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вентилятор камеры для циркуляции тепла 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вспомогательное охлаждение компонентов 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PLA основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PETG основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом ABS основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом ASA основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом TPU основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PLA основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PETG основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для ABS основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PET основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PA основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PC основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PVA основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PLA основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PETG основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом ABS основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом ASA основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PA6 основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PAHT основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PET основного хотэнда 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PLA вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом PETG вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом ABS вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом ASA вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PLA вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PETG вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для ABS вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PET вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PA вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PC вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с филаментом вспомогательного материала для PVA вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PLA вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PETG вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом ABS вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом ASA вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PA6 вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PAHT вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы с армированным углеродным / стекловолокном филаментом PET вторичного нагревательного элемента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Камера с режимом просмотра в реальном времени 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение камеры с режимом просмотра в реальном времени 3Д принтера
	≥ 1920х1080
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Камера на головке инструмента 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение камеры на головке инструмента 3Д принтера
	≥ 1600х1200
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Датчик двери в 3Д принтере
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Датчик нити в 3Д принтере
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Датчик узла нити в 3Д принтере
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность восстановление работы после отключения электроэнергии 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур 3Д принтера
	Не уже чем от +10 до +30
	Градус °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Поддержка работы в ОС Windows 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы в ОС Linux 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка работы в ОС macOS 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Сенсорный экран в 3Д принтере
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диагональ экрана в 3Д принтере
	≥ 5
	Дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Разрешение экрана в 3Д принтере
	≥ 1200х700
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Встроенная память 3Д принтера
	≥ 8
	Гигабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Порт USB для передачи данных 3Д принтера
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность работы в беспроводном режиме Wi-Fi в 3Д принтере
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Протокол беспроводной связи Wi-Fi в 3Д принтере
	Не хуже 802.11n
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Предустановленная операционная система (ОС) в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие ОС в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России или в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Установка и функционирование ОС на компьютерах с архитектурой x86_64 (64-разрядные процессоры)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможности в ОС для ИТ-администраторов удаленно управлять настройками пользователей, обновлениями и обеспечением безопасности в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Механизм аутентификации пользователя при входе в систему в ОС в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка ОС многофакторной аутентификации в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Графический интерфейс ОС для взаимодействия с пользователем в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Русский язык в ОС в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие прикладного программного обеспечения: офисный пакет, веб-браузеры, редактор растровой графики, векторный редактор, редактор 3D в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие программного обеспечения для управления учебным процессом: обучающая среда и система управления дистанционным обучением; ПО для работы с компьютерным классом, ПО для работы с интерактивными досками; Сервис хранения данных, Вики-движок в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие специализированного ПО для образовательного процесса: сред разработки, средство обучения программированию, среда программирования для начинающих, САПР, геоинформационной системы, системы решения численных инженерных задач, издательской системы, виртуального планетария в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество ПЭВМ в составе лаборатории
	≥ 8
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Исполнение ПЭВМ
	Моноблок
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество ядер процессора в ПЭВМ
	≥ 6
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество потоков процессора в ПЭВМ
	≥ 12
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем кэш памяти L3 уровня в процессоре в ПЭВМ
	≥ 16
	Мегабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем установленной оперативной памяти в ПЭВМ
	≥ 16
	Гигабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип установленной оперативной памяти в ПЭВМ
	DDR5 или DDR4
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Частота установленной оперативной памяти в ПЭВМ
	≥ 3200
	Мегагерц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальный поддерживаемый объем оперативной ПЭВМ
	≥ 64
	Гигабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Установленный твердотельный накопитель в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форм-фактор установленного твердотельного накопителя в ПЭВМ
	М.2
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поддержка NVMe в установленном твердотельном накопителе в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип установленного графического процессора в ПЭВМ
	Интегрированный или дискретный
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диагональ экрана в ПЭВМ
	≥ 27 и ≤ 32
	Дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип установленной матрицы в ПЭВМ
	OLED или IPS
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Разрешение экрана в ПЭВМ
	≥ 1920х1080
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Частота обновления экрана в ПЭВМ
	≥ 120
	Герц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Яркость экрана в ПЭВМ
	≥ 250
	Кандел на квадратный метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Матовое покрытие экрана в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Установленная вэб-камера в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение вэб-камеры в ПЭВМ
	≥ 2
	Мегапиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество интерфейсов USB 2.0 в ПЭВМ
	≥ 3
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество интерфейсов USB 3.2 Gen 1 в ПЭВМ
	≥ 2
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество интерфейсов USB Type-C в ПЭВМ
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Порт HDMI в ПЭВМ
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Порт Display Port в ПЭВМ
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Версия HDMI в ПЭВМ
	Не ниже 1.4
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Версия Display Port в ПЭВМ
	Не ниже 1.4
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Порт RJ-45 в ПЭВМ
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Комбинированный звуковой разъем 3,5 мм в ПЭВМ
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Слот для замка Kensington в ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Мощность блока питания в ПЭВМ
	≥ 60
	Ватт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Вес ПЭВМ
	≤ 5
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Манипулятор мышь в комплекте ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Клавиатура в комплекте ПЭВМ
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина кабеля клавиатуры
	≥ 1,4 и ≤ 2
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина кабеля мыши
	≥ 1,4 и ≤ 2
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Цифровой блок клавиатуры
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Амбидекстерная форма мыши
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Заводское русскоязычное нанесение символов на клавиатуре
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение сенсора мыши
	≥ 1000
	Точек на дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество кнопок мыши
	≥ 2 и ≤ 5
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип соединения клавиатуры и мыши
	Универсальная последовательная шина
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Защита от попадания жидкости в клавиатуре
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
Там, где даны указания на товарные знаки, применительно к ним следует читать «или эквивалент», за исключением несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
21

