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РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
5.1. Условия поставки:
5.1.1. Поставка товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в помещения Заказчика, в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.2. Требования к упаковке:
5.2.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки;
5.2.2. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, голограмму, логотип производителя и другие элементы защиты от подделок. Все надписи нанесены способом типографской печати на русском языке. Маркировка на упаковке должна содержать указания по транспортировке и хранению, вес брутто и нетто;
5.3. При осуществлении поставки товара, представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений, зафиксированных в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью Договора, характеристикам, указанным в сертификате соответствия товара или в документе, его заменяющем.
5.4. При осуществлении поставки товара Поставщик должен предоставить все необходимые сертификаты на товар, а в случае их отсутствия – письмо о том, что данный товар не подлежит обязательной сертификации.
5.5. Требования к качеству:
5.5.1. Качество поставляемого Товара должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя Товара, и соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.
5.5.2. Качество товара должно подтверждаться сертификатом (декларацией) о соответствии и/или иными документами, подтверждающими качество Товара.
5.6. Гарантийные обязательства:
5.6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора, является новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, полностью укомплектованным, готовым к эксплуатации. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара.
5.6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающих надлежащее качество Товара.
5.6.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
5.6.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 36 месяцев, но не менее срока, установленного производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания сторонами Акта приемки товара. 
5.6.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.
5.6.6. Поставщик обязан заменить некачественный товар, признанный таковым при приемке Товара и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания акта приемки товара, полученного от Заказчика. 
5.6.7. При обнаружении дефектов Товара в период его срока годности, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
5.6.8.Выполнение гарантийных обязательств силами Поставщика начинается не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.
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5.7. Описание объекта закупки.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
	№ п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ/ОКДП2/ККН
	Показатель (характеристика) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	
1
	
Стеллаж

(тип 1)
	
ОКДП2: 31.09.11.120
Запрет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Материал стеллажа
	Металл
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
шт.
	
5

	
	
	
	Количество полок стеллажа
	≥ 4
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота стеллажа
	≤ 2000 и ≥ 1950
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина стеллажа
	≤ 1600 и ≥ 1500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Конструкция стойки
	Сложногнутый фигурный профиль
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Сечение профиля стойки
	≥ 50x50 и ≤ 80х80
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество гибов жесткости стойки
	≥ 10
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность безболтового монтирования стеллажа
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на секцию стеллажа
	≥ 2000
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная равномерная нагрузка на ярус стеллажа
	≥ 300
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Толщина материала стоек
	≥ 1,5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Завальцованные края стоек
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Перфорация стоек в два ряда по всей длине
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер отверстий перфорации стоек (ШхВ)
	≤ 30х40 и ≥ 20х30
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Шаг перфорации стоек
	≤ 53
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Толщина стали балки яруса
	≥ 1,0
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Конструкция балки яруса
	Коробчатый или сложногнутый фигурный профиль
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер профиля балки яруса (ВхШ)
	≥ 80х20 и ≤ 100х40
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип крепления ярусов к стойкам
	Замки-зацепы
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество зацепов у балки
	≥ 4
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность хранения различных типов товаров на стеллаже
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность снятия и установки настила на балки
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал настила на балках
	Металл или фанера
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Покрытие стоек и балок ярусов
	Термоотверждаемая эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Подпятники в основании стоек
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность хранения автомобильных шин на балках ярусов
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вес стеллажа
	≤ 65
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Глубина стеллажа
	≤ 700 и ≥ 650
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
2
	
Верстак

(тип 1)
	
ОКДП2:
31.09.11.190
Запрет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Возможность организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
шт.
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	Конструкция верстака
	Сборно-разборная модульная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал столешницы
	МДФ или фанера
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма столешницы
	Прямоугольная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы
	≥ 24
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Оцинковка металлом столешницы
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина оцинкованного металла столешницы
	≥ 1,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина столешницы
	≥ 1400 и ≤ 1450
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина столешницы
	≥ 700 и ≤ 750
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на столешницу
	≥ 750
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Фурнитура для крепления в комплекте
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Шестигранный ключ в комплекте
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал опоры верстака
	Металл
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина металла опоры верстака
	≥ 1,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота опоры верстака
	≥ 820 и ≤ 850
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина опоры верстака
	≥ 80 и ≤ 100
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина опоры верстака
	≥ 620 и ≤ 650
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал нижней полки и стенки
	Сталь
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Покрытие нижней полки, стенки, опор и тумбы
	Термоотверждаемая эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на нижнюю полку
	≥ 100
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота стенки верстака
	≥ 500 и ≤ 600
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина стенки верстака
	≥ 700 и ≤ 900
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Глубина нижней полки верстака
	≥ 300 и ≤ 400
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Маркировка с указанием товарного знака, предприятия-изготовителя, местом происхождения товара, датой выпуска, наименованием товара
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Инструкция по сборке
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Схема монтажа
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Графическое изображение всех вариантов сборки изделия
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Высота столешницы относительно пола
	≥ 860 и ≤ 900
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тумба с ящиками
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество выдвижных ящиков
	≥ 5
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал выдвижных ящиков
	Металл
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на ящик
	≥ 30
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Телескопические направляющие ящиков
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Габариты (ВхШхГ)
	≥ 1350х1400х700 и ≤ 1500х1500х800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Центральный ключевой замок на тумбе для предотвращения несанкционированного доступа
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Устойчивость столешницы к перепадам температур и влаги
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вертикальный экран для хранения инструментов над столешницей
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество экранов в комплекте
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Толщина металла экрана
	≥ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма перфорации экрана
	Прямоугольная или круглая
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер перфорации экрана (ВхШ)
	≥ 10х10 и ≤ 20х20
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Шаг сетки перфорации экрана
	≥ 30 и ≤ 50
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Перфорация по всей площади экрана
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Высота экрана
	≥ 500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина экрана
	≥ 1400
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на экран
	≥ 50
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Комплект кронштейнов для крепления экрана
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
3
	
Верстак

(тип 2)
	
ОКДП2:
31.09.11.190
Запрет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Возможность организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
шт.
	
5

	
	
	
	Конструкция верстака
	Сборно-разборная модульная 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал столешницы
	МДФ или фанера
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма столешницы
	Прямоугольная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы
	≥ 24
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Оцинковка металлом столешницы
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина оцинкованного металла столешницы
	≥ 1,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина столешницы
	≥ 1200 и ≤ 1300
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина столешницы
	≥ 700 и ≤ 750
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на столешницу
	≥ 750
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Фурнитура для крепления в комплекте
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Шестигранный ключ в комплекте
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал опоры верстака
	Металл
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина металла опоры верстака
	≥ 1,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота опоры верстака
	≥ 820 и ≤ 850
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина опоры верстака
	≥ 80 и ≤ 100
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина опоры верстака
	≥ 620 и ≤ 650
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал нижней полки и стенки
	Сталь
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Покрытие нижней полки, стенки, опоры и тумбы
	Термоотверждаемая эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на нижнюю полку
	≥ 100
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота стенки верстака
	≥ 500 и ≤ 600
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина стенки верстака
	≥ 500 и ≤ 700
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Глубина нижней полки верстака
	≥ 300 и ≤ 400
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Маркировка с указанием товарного знака, предприятия-изготовителя, местом происхождения товара, датой выпуска, наименованием товара
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Инструкция по сборке
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Схема монтажа
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Графическое изображение всех вариантов сборки изделия
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Высота столешницы относительно пола
	≥ 860 и ≤ 900
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тумба с выдвижными ящиками
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество выдвижных ящиков
	≥ 5
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал выдвижных ящиков
	Металл
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на ящик
	≥ 30
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Телескопические направляющие ящиков
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Габариты (ВхШхГ)
	≥ 1350х1200х700 и ≤ 1500х1300х800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Центральный ключевой замок на тумбе для предотвращения несанкционированного доступа
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Устойчивость столешницы к перепадам температур и влаги
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вертикальный экран для хранения инструментов над столешницей
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество экранов в комплекте
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Толщина металла экрана
	≥ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма перфорации экрана
	Прямоугольная или круглая
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер перфорации экрана (ВхШ)
	≥ 10х10 и ≤ 20х20
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Шаг сетки перфорации экрана
	≥ 30 и ≤ 50
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Перфорация по всей площади экрана
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Высота экрана
	≥ 500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина экрана
	≥ 1200
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на экран
	≥ 50
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Комплект кронштейнов для крепления экрана
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Стеллаж

(тип 2)
	
ОКДП2: 31.09.11.120
Запрет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Материал стеллажа
	Металл
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
шт.
	
6

	
	
	
	Конструкция стеллажа
	Сборно-разборная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество полок стеллажа
	≥ 5
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота стеллажа
	≤ 1900 и ≥ 1800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина стеллажа
	≤ 1300 и ≥ 1200
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Конструкция полки
	Настил, уложенный в металлический каркас
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал настила
	ДВП или фанера
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Толщина настила
	≥ 6
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота полки
	≥ 30 и ≤ 50
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Глубина полки
	≤ 700 и ≥ 450 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Перфорация вертикальных боковых панелей
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Шаг перфорации панелей по вертикали
	≥ 25 и ≤ 50
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал перфорированных панелей
	Сталь
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина металла перфорированных панелей
	≥ 1,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Подпятник в основании каждой боковой панели
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Покрытие вертикальных боковых панелей и балок яруса
	Термоотверждаемая эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на каждую полку
	≥ 160
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность сборки стеллажа без использования инструментов
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вес стеллажа
	≤ 60
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Конструкция стойки
	Сложногнутый фигурный профиль
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Конструкция балки яруса
	Коробчатый или сложногнутый фигурный профиль
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на секцию стеллажа
	≥ 750
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип крепления ярусов к стойкам
	Замки-зацепы
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество зацепов у балки
	≥ 4
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
5
	
Верстак

(тип 3)
	
ОКДП2:
31.09.11.190
[bookmark: _GoBack]Запрет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
	Возможность организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
шт.
	
3

	
	
	
	Конструкция верстака
	Сборно-разборная модульная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Каркас верстака
	Две тумбы, соединенные между собой нижней полкой и задней стенкой
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал столешницы
	МДФ или фанера
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма столешницы
	Прямоугольная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы
	≥ 24
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Оцинковка металлом столешницы
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина оцинкованного металла столешницы
	≥ 1,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина столешницы
	≥ 1600 и ≤ 1700
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина столешницы
	≥ 700 и ≤ 800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота столешницы относительно пола
	≥ 860 и ≤ 900
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на столешницу
	≥ 750
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Фурнитура для крепления в комплекте
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Шестигранный ключ в комплекте
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал нижней полки и стенки
	Сталь
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на нижнюю полку
	≥ 100
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота стенки верстака
	≥ 500 и ≤ 600
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина стенки верстака
	≥ 600 и ≤ 800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Глубина нижней полки верстака
	≥ 300 и ≤ 400
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Маркировка с указанием товарного знака, предприятия-изготовителя, местом происхождения товара, датой выпуска, наименованием товара
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Инструкция по сборке
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Схема монтажа
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Графическое изображение всех вариантов сборки изделия
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тумба с распашной дверью в комплекте
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Возможность установки распашной двери как на левую, так и правую сторону тумбы
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальный угол открытия распашной двери тумбы
	≥ 90
	Градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Установленная полка внутри тумбы с распашной дверью
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на полку внутри тумбы с распашной дверью
	≥ 30
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тумба с выдвижными ящиками
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество выдвижных ящиков
	≥ 5
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал выдвижных ящиков
	Металл
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на выдвижной ящик
	≥ 30
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Телескопические направляющие выдвижных ящиков
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ключевой замок на тумбе с распашной дверью для предотвращения несанкционированного доступа
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Центральный ключевой замок на тумбе с выдвижными ящиками для предотвращения несанкционированного доступа
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Покрытие нижней полки, стенки и тумб
	Термоотверждаемая эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Высота тумбы от уровня пола
	≥ 820 и ≤ 850
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Габариты верстака (ВхШхГ)
	≥ 1366х1600х700 и ≤ 1500х1700х800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Вертикальный экран для хранения инструментов над столешницей
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество экранов в комплекте
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Толщина металла экрана
	≥ 1
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма перфорации экрана
	Прямоугольная или круглая
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер перфорации экрана (ВхШ)
	≥ 10х10 и ≤ 20х20
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Шаг сетки перфорации экрана
	≥ 30 и ≤ 50
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Перфорация по всей площади экрана
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Высота экрана
	≥ 500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина экрана
	≥ 1600
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Максимальная нагрузка на экран
	≥ 50
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Комплект кронштейнов для крепления экрана
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Там, где даны указания на товарные знаки, применительно к ним следует читать «или эквивалент», за исключением несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
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