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1.1. Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в действующей редакции), профессиональным стандартом «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.04.2023 № 410н.
1.2. Целью реализации программы является совершенствование следующих профессиональных компетенций:
· выполнение финансово-экономических расчетов и ведение первичной учетной документации при выполнении строительно-монтажных работ на производственном участке; 
· осуществление планово-экономической деятельности в строительной организации;
· управление планово-экономической деятельностью строительной организации.
Данные ПК являются условиями совершенствования трудовых функций «Формирование стоимости материально-технических ресурсов, используемых в процессе строительно-монтажных работ на производственном участке» (А/02.5), «Контроль расходования сметных и плановых лимитов материально-технических и финансовых ресурсов в процессе строительного производства» (B/05.6) и «Реализация мероприятий по повышению эффективности планово-экономического обеспечения строительного производства» (С/03.7) в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства».
1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часа.
1.4. Срок освоения программы: 6 недель
1.5. Форма обучения: Очная.
1.6. Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся по расписанию, не реже 3 раз в неделю, с установленными перерывами и переменами. Обучение проводится в группах по 10-15 человек.
1.7. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программа курса предназначена для слушателей, имеющих базовые навыки работы с персональным компьютером.
[bookmark: _bookmark1]1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: удостоверение о повышении квалификации. 

[bookmark: _Toc158734014]2. Планируемые результаты освоения дополнительной профессиональной программы
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1.2:
слушатель должен иметь практический опыт:
составления сметной документации на различные виды работ;
составления калькуляций себестоимости строительно-монтажных работ с учетом затрат на используемые материально-технические ресурсы;
расчета сметной и плановой себестоимости строительно-монтажных работ и величин основных статей затрат;
комплектования и оформления сметной документации в соответствии с методическими документами;
подготовки периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов;
расчета экономической эффективности принимаемых управленческих решений;
владения инструментарием и функционалом программного комплекса «ГРАНД- Смета»;
слушатель должен уметь:
заполнять формы сметной документации для обоснования и подтверждения величины предстоящих затрат на материально-технические ресурсы;
выбирать методы определения сметной стоимости;
применять методики разработки сметных расчетов в соответствии со сметными нормативами;
калькулировать сметную себестоимость строительно-монтажных работ на основе проектной документации;
определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной себестоимости строительно-монтажных работ на основе проектной документации;
калькулировать плановую себестоимость строительно-монтажных работ на основе финансового плана;
определять величину прямых и косвенных затрат в составе плановой себестоимости строительно-монтажных работ на основе финансового плана;
калькулировать фактическую себестоимость строительно-монтажных работ на основе первичных учетных документов;
определять величину прямых и косвенных затрат в составе фактической себестоимости строительно-монтажных работ на основе первичных учетных документов;
применять специализированное программное обеспечение для сметного расчета затрат;
выявлять отклонения сметных и плановых лимитов от финансовых планов и анализировать причины этих отклонений;
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов;
применять специализированное программное обеспечение для решения экономических задач.
слушатель должен знать:
требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения хозяйственной и финансово-экономической деятельности строительных организаций;
основы организации строительного производства и основные технологии производства строительно-монтажных работ;
нормативные правовые акты, сметные нормативы, методические документы в области ценообразования в строительстве;
состав и порядок оформления сметной документации;
методики расчета сметных затрат и особенности ценообразования в строительстве;
методы определения сметной стоимости;
порядок определения в сметных расчетах сметных цен ресурсов, накладных расходов и сметной прибыли, прочих работ и затрат;
классификационные группы материально-технических ресурсов, включая строительные материалы, конструкции, изделия, строительные машины, механизмы и оборудование;
порядок и особенности подготовки локальных сметных расчетов, объектных сметных расчетов, сводных сметных расчетов, расчетов отдельных видов работ и затрат;
методики расчета себестоимости строительно-монтажных работ;
основные сметно-программные комплексы и информационные системы в строительстве.
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Наименование модулей (разделов)
	Количество часов
	Форма контроля

	
	Всего
	Теория
	Практика
	

	Раздел 1. Проектная документация в строительстве
	18
	12
	6
	-

	Назначение и содержание проектной документации
	4
	4
	-
	-

	Состав и оформление сметной документации
	6
	6
	-
	-

	Подсчет объема строительных работ
	8
	2
	6
	-

	Раздел 2. Сметное ценообразование и система сметных норм
	10
	10
	-
	-

	2.1. Состав и структура сметной стоимости строительства
	
	
	-
	-

	Отличительные особенности строительного комплекса. Основы ценообразования в строительстве. Содержание и значение цены в условиях рынка.
Государственные элементные сметные нормы.
Единичные расценки на строительные работы
	4
	4
	-

	-


	Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции. 
Сметные цены на оплату труда рабочих. Сметные цены на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.
Накладные расходы.
Сметная прибыль.
	4
	4
	-
	-

	Сметные нормы на временные здания и сооружения при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время.
	2
	2
	-
	-

	Раздел 3. Порядок составления сметной документации
	36
	4
	32
	-

	3.1. Методы определения сметной стоимости строительства
	
	
	-
	-

	Определение сметной стоимости строительства базисно-индексным методом 

	2
	2
	-
	-

	Определение сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом
	2
	2
	-
	-

	3.2. Автоматизация сметных расчетов 
	32
	
	32
	-

	Знакомство с интерфейсом программы. Начальная настройка программы. 
Работа с нормативной базой. Поиск по нормативной базе. 
Составление локальных смет и ведомостей объемов работ. Использование программы «Гранд-Калькулятор».
	6
	-
	6
	-

	Общие принципы составления смет базисно-индексным методом. Работа с позициями сметы.
	4
	-
	4
	-


	Способы замены ресурсов, действия с неучтенными материалами.
Общие принципы составления смет ресурсно-индексным методом. Работа с позициями сметы.
	6
	-
	6
	-

	Операции с разделами сметы. Итоги по смете, применение коэффициентов к итогам.
Учет накладных расходов и сметной прибыли. Применение индексов пересчета в текущие цены.
	4
	-

	4
	-


	Выгрузка из сметы акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	4
	-
	4
	-

	Составление объектных смет.
	2
	-
	2
	-

	Составление сводных сметных расчетов.
	2
	-
	2
	-

	Конъюнктурный анализ
	2
	-
	2
	-

	Подведение итогов, вывод документов на печать
	2
	-
	2
	-

	Итоговая аттестация - зачет 
	8
	
	
	8
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№
	
Наименование  раздела
	Всего часов по учебному плану
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя
	5 неделя
	6 неделя
	
Итого фактически часов

	1.
	Раздел 1. Проектная документация в строительстве
	18
	12
	6
	
	
	
	
	18

	2
	Раздел 2. Сметное ценообразование и система сметных норм
	10
	
	6
	4
	
	
	
	10

	3
	Раздел 3. Порядок составления сметной документации
	36
	
	
	8
	12
	12
	4
	36

	4
	Итоговая аттестация
	8
	
	
	
	
	
	8
	8

	5
	Недельная нагрузка обучающихся
	72
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	72



* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СМЕТНОЕ ДЕЛО» 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа курса повышения квалификации «Сметное дело» разработана в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения квалификации «Сметное дело», а также с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», профессиональным стандартом «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.04.2023 № 410н.
1.2. Цели и задачи курса повышения квалификации – требования к результатам освоения курса: 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций:
· выполнение финансово-экономических расчетов и ведение первичной учетной документации при выполнении строительно-монтажных работ на производственном участке; 
· осуществление планово-экономической деятельности в строительной организации;
· управление планово-экономической деятельностью строительной организации.
Данные ПК являются условиями совершенствования трудовых функций «Формирование стоимости материально-технических ресурсов, используемых в процессе строительно-монтажных работ на производственном участке» (А/02.5), «Контроль расходования сметных и плановых лимитов материально-технических и финансовых ресурсов в процессе строительного производства» (B/05.6) и «Реализация мероприятий по повышению эффективности планово-экономического обеспечения строительного производства» (С/03.7) в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства».
Слушатель должен иметь практический опыт:
составления сметной документации на различные виды работ;
составления калькуляций себестоимости строительно-монтажных работ с учетом затрат на используемые материально-технические ресурсы;
расчета сметной и плановой себестоимости строительно-монтажных работ и величин основных статей затрат;
комплектования и оформления сметной документации в соответствии с методическими документами;
подготовки периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов;
расчета экономической эффективности принимаемых управленческих решений;
владения инструментарием и функционалом программного комплекса «ГРАНД- Смета»;
Слушатель должен уметь:
заполнять формы сметной документации для обоснования и подтверждения величины предстоящих затрат на материально-технические ресурсы;
выбирать методы определения сметной стоимости;
применять методики разработки сметных расчетов в соответствии со сметными нормативами;
калькулировать сметную себестоимость строительно-монтажных работ на основе проектной документации;
определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной себестоимости строительно-монтажных работ на основе проектной документации;
калькулировать плановую себестоимость строительно-монтажных работ на основе финансового плана;
определять величину прямых и косвенных затрат в составе плановой себестоимости строительно-монтажных работ на основе финансового плана;
калькулировать фактическую себестоимость строительно-монтажных работ на основе первичных учетных документов;
определять величину прямых и косвенных затрат в составе фактической себестоимости строительно-монтажных работ на основе первичных учетных документов;
применять специализированное программное обеспечение для сметного расчета затрат;
выявлять отклонения сметных и плановых лимитов от финансовых планов и анализировать причины этих отклонений;
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов;
применять специализированное программное обеспечение для решения экономических задач.

Слушатель должен знать:
требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения хозяйственной и финансово-экономической деятельности строительных организаций;
основы организации строительного производства и основные технологии производства строительно-монтажных работ;
нормативные правовые акты, сметные нормативы, методические документы в области ценообразования в строительстве;
состав и порядок оформления сметной документации;
методики расчета сметных затрат и особенности ценообразования в строительстве;
методы определения сметной стоимости;
порядок определения в сметных расчетах сметных цен ресурсов, накладных расходов и сметной прибыли, прочих работ и затрат;
классификационные группы материально-технических ресурсов, включая строительные материалы, конструкции, изделия, строительные машины, механизмы и оборудование;
порядок и особенности подготовки локальных сметных расчетов, объектных сметных расчетов, сводных сметных расчетов, расчетов отдельных видов работ и затрат;
методики расчета себестоимости строительно-монтажных работ;
основные сметно-программные комплексы и информационные системы в строительстве.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов,
в том числе:
обязательная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа;
в том числе:
практические занятия - 38 часов.




2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2.1. Объем курса повышения квалификации и виды учебной работы:

	Вид учебной работы
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	72

	Обязательная учебная нагрузка (всего) 
	72

	в том числе:
	

	     практические занятия
	38

	Итоговая аттестация в форме зачета








[bookmark: _Toc158733923][bookmark: _Toc158734023]2.2. Тематический план и содержание курса повышения квалификации «Сметное дело»
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Проектная документация в строительстве
	18
	

	Тема 1.1. Назначение и содержание проектной документации
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Состав разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Этапы и стадии проектирования.  
	4
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
Внеаудиторная работа с источниками информации.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 (в редакции постановлений Правительства РФ от 15.09.2023 года) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
	
	

	Тема 1.2. Состав и оформление сметной документации
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Сметная документация на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. Состав и виды смет. 
	6
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
Внеаудиторная работа с источниками информации.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Ознакомиться с содержанием глав сводного сметного расчета. 
	
	

	Тема 1.3. Подсчет объема строительных работ
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1
	Общие правила и основные требования к определению объема строительных работ. Определение объемов строительных работ.
	2
	

	
	Практические занятия
	6
	

	
	1
	Составление ведомости объемов работ. 
	6
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
Внеаудиторная работа с проектными данными.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление ведомости объемов работ.
	
	

	Раздел 2. Сметное ценообразование и система сметных норм
	10
	

	Тема 2.1. Состав и структура сметной стоимости строительства
	Содержание учебного материала
	10
	

	
	1
	Отличительные особенности строительного комплекса. Основы ценообразования в строительстве. Содержание и значение цены в условиях рынка.
	2
	

	
	2
	Государственные элементные сметные нормы. Единичные расценки на строительные работы.
	2
	

	
	3
	Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции. Сметные цены на оплату труда рабочих. Сметные цены на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.
	2
	

	
	4
	Накладные расходы. Сметная прибыль.
	2
	

	
	5
	Сметные нормы на временные здания и сооружения при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной литературы и Интернет источников.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Ознакомиться с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 года № 421/пр, в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года № 557/пр).  
	
	

	Раздел 3. Порядок составления сметной документации
	44
	

	Тема 3.1. Методы определения сметной стоимости строительства
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Определение сметной стоимости строительства базисно-индексным методом 
	2
	

	
	2
	Определение сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной литературы и Интернет источников.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Ознакомиться с индексами изменения сметной стоимости строительства.
	
	

	Тема 3.2. Автоматизация сметных расчетов 

	Практические занятия 
	32
	

	
	1
	Знакомство с интерфейсом программы. Начальная настройка программы. 
	2
	

	
	2
	Работа с нормативной базой. Поиск по нормативной базе. 
	2
	

	
	3
	Составление локальных смет и ведомостей объемов работ. Использование программы «Гранд-Калькулятор».
	2
	

	
	4
	Общие принципы составления смет базисно-индексным методом. Работа с позициями сметы.
	4
	

	
	5
	Способы замены ресурсов, действия с неучтенными материалами.
	2
	

	
	6
	Общие принципы составления смет ресурсно-индексным методом. Работа с позициями сметы.
	4
	

	
	5
	Операции с разделами сметы. Итоги по смете, применение коэффициентов к итогам.
	2
	

	
	6
	Учет накладных расходов и сметной прибыли. Применение индексов пересчета в текущие цены.
	2
	

	
	7
	Выгрузка из сметы акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	4
	

	
	8
	Составление объектных смет.
	2
	

	
	9
	Составление сводных сметных расчетов.
	2
	

	
	10
	Конъюнктурный анализ
	2
	

	
	11
	Подведение итогов, вывод документов на печать
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка учебной литературы и Интернет источников
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Оформление практической работы  
	
	

		Зачет
	8
	

	Всего:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
Зачет
	72
64
8
	






[bookmark: _Toc158733924][bookmark: _Toc158734024]3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

[bookmark: _Toc158733925][bookmark: _Toc158734025]Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий.

	Результаты обучения
 (освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	Умения:
	проверка обобщенной информации в ведомости объемов работ, полученной из различных источников с соблюдением технологической последовательности, условий производства, установления единиц измерения и расчета объемов работ


	заполнять формы сметной документации для обоснования и подтверждения величины предстоящих затрат на материально-технические ресурсы;
	

	выбирать методы определения сметной стоимости;
	

	применять методики разработки сметных расчетов в соответствии со сметными нормативами;
	

	калькулировать сметную себестоимость строительно-монтажных работ на основе проектной документации;
	

	определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной себестоимости строительно-монтажных работ на основе проектной документации;
	

	калькулировать плановую себестоимость строительно-монтажных работ на основе финансового плана;
	

	определять величину прямых и косвенных затрат в составе плановой себестоимости строительно-монтажных работ на основе финансового плана;
	

	калькулировать фактическую себестоимость строительно-монтажных работ на основе первичных учетных документов;
	

	определять величину прямых и косвенных затрат в составе фактической себестоимости строительно-монтажных работ на основе первичных учетных документов;
	

	применять специализированное программное обеспечение для сметного расчета затрат;
	

	выявлять отклонения сметных и плановых лимитов от финансовых планов и анализировать причины этих отклонений;
	

	оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов;
	

	применять специализированное программное обеспечение для решения экономических задач.
	

	Знания:
	проверка обобщенной информации в ведомости объемов работ, полученной из различных источников с соблюдением технологической последовательности, условий производства, установления единиц измерения и расчета объемов работ

	требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения хозяйственной и финансово-экономической деятельности строительных организаций;
	

	основы организации строительного производства и основные технологии производства строительно-монтажных работ;
	

	нормативные правовые акты, сметные нормативы, методические документы в области ценообразования в строительстве;
	

	состав и порядок оформления сметной документации;
	

	методики расчета сметных затрат и особенности ценообразования в строительстве;
	

	методы определения сметной стоимости;
	

	порядок определения в сметных расчетах сметных цен ресурсов, накладных расходов и сметной прибыли, прочих работ и затрат;
	

	классификационные группы материально-технических ресурсов, включая строительные материалы, конструкции, изделия, строительные машины, механизмы и оборудование;
	

	порядок и особенности подготовки локальных сметных расчетов, объектных сметных расчетов, сводных сметных расчетов, расчетов отдельных видов работ и затрат;
	

	методики расчета себестоимости строительно-монтажных работ;
	

	основные сметно-программные комплексы и информационные системы в строительстве.
	

	Итоговый контроль:
	Зачет
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[bookmark: _Toc158733927][bookmark: _Toc158734027]3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса повышения квалификации требует наличия учебной лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности», программного обеспечения «Гранд-Смета». 
Оборудование учебной лаборатории: 
· посадочные места по количеству обучающихся;
· рабочее место преподавателя;
· автоматизированные рабочие места обучающихся;
· автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения, мультимедиа проектор. 

3.2. Требования к педагогическим кадрам
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

[bookmark: _Toc158733928][bookmark: _Toc158734028]3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 400 с. – (СПО)
2. Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : учебник / И.А. Либерман. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105773-5. - Текст: электронный. - URL:
3. https://new.znanium.com/catalog/product/1065575
4. Акимов В. Экономика отрасли (строительство): учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 300с.- (СПО)
5. Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 300 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/911. - ISBN 978-5-16-100205-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065574
6. Максимова М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.В.Максимова, Т.И.Слепкова. – 3-е изд., перераб. – М.: ИЦ «Академия», 2020. – 336 с. - ISBN 978-5-4468-9758-2. – URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=486762
Дополнительные источники:
1. Гаврилов, Д. А. Проектно-сметное дело : учебное пособие / Д.А. Гаврилов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107884-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045704
2. Родевальд, Я. А. Нормирование труда и сметы : учебное пособие / Я. А. Родевальд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 208 c. — ISBN 978-985-503-988-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94321.html
Нормативно-правовые источники:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» file:///C:/Users/Anna/Downloads/О%20составе%20разделов%20проектной%20документации%20и%20требованиях%20к%20их%20содержанию%20(с%20изменениями%20на%2027%20мая..._Текст.pdf 
2. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
3. https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/7e1/Metodika-NR-itogovaya-versiya-_-v-minyust.pdf 
4. Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства
5. https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b95/Metodika-smetnoy-pribyli.pdf 
6. Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства
7. https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/139/Metodika-VZiS.pdf 
8. Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/750/Metodika-opredeleniya-dopolnitelnykh-zatrat-pri-proizvodstve-rabot-v-zimnee-vremya.pdf 
Интернет-ресурсы
1. МИНСТРОЙ России https://minstroyrf.gov.ru/ 
2. ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 
3. Информационная система https://meganorm.ru/
4. Библиотека ГОСТов и стандартов http://libgost.ru
5. Электронная библиотека сметчика http://profsmeta3dn.ru/
6. Техническая библиотека http://techlibrary.ru/

[bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc158734029]7. Формы аттестации и оценочные материалы
7.1. Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения занятия. Основная цель этого контроля – получить «обратную связь», провести анализ хода формирования знаний и умений. Результат текущего контроля выявляется в ходе обсуждения основных положений лекционно-практического занятия, вопросов преподавателя группе, обсуждения ответов, разворачивания диалога, решения задач, выполнения заданий и т.п. Текущий контроль дает возможность преподавателю своевременно выявить недостатки, установить их причины скорректировать знания и умения слушателей. Не относится к промежуточной аттестации, не формализуется в оценочных материалах, результаты не оцениваются.
7.2. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация направлена:
на демонстрацию и контроль трудовых функций «Формирование стоимости материально-технических ресурсов, используемых в процессе строительно-монтажных работ на производственном участке» (А/02.5), «Контроль расходования сметных и плановых лимитов материально-технических и финансовых ресурсов в процессе строительного производства» (B/05.6) и «Реализация мероприятий по повышению эффективности планово-экономического обеспечения строительного производства» (С/03.7) в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства».
на комплексную оценку профессиональных компетенций:
· выполнение финансово-экономических расчетов и ведение первичной учетной документации при выполнении строительно-монтажных работ на производственном участке; 
· осуществление планово-экономической деятельности в строительной организации;
· управление планово-экономической деятельностью строительной организации.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. На итоговую аттестацию отводится 8 часов. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана.
Итоговая аттестация заключается в выполнении слушателями практической задачи – аттестационной (самостоятельной) работы по составлению локальных сметных расчётов по БИМ, РИМ, составление сводного сметного расчета, составление конъюнктурного анализа, выгрузка актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (см. Приложение 1).
Критерии оценки
Если слушатель выполнил более 60% практической задание, то по результатам итогового аттестационного испытания выставляется оценка «Зачет».
Если слушатель не выполнил практическую задачу или выполнил ее менее, чем на 60% от общего объема, то ставится неудовлетворительная оценка.
[bookmark: _bookmark11]По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Лицам, получившим по результатам зачета неудовлетворительную оценку, выдается справка о прохождении обучения в Организации. 
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объект:


	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Снятие дверных полотен
	м2
	19,20
	

	2
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	3,00
	В несущей кирпичной стене

	3
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	шт
	9,00
	В кирпичной перегородке

	4
	Снятие наличников
	м
	60,00
	

	5
	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов
	м
	263,90
	

	6
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	8,33
	

	7
	Демонтаж напольного покрытия из ламината
	м2
	222,16
	

	8
	Разборка мозаичных бетонных полов толщиной 150 мм
	м2
	76,87
	

	9
	Разборка стяжки толщиной 150 мм
	
	307,35
	

	10
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	51,88
	

	11
	Отбивка штукатурки стен и откосов
	м2
	194,81
	Площадь стен 762,51 м2 частичный демонтаж 20%; оконных откосов 42,31 м2

	12
	Демонтаж светильников Армстронг
	шт
	74,00
	

	13
	Демонтаж розеток и выключателей
	шт
	101,00
	

	14
	Демонтаж электрощита
	шт
	3,00
	

	15
	Демонтаж световых табличек Выход
	шт
	2,00
	

	16
	Демонтаж сплит-ситем до 5,5 квт
	шт
	5,00
	

	17
	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ
	м2
	20,04
	

	18
	Демонтаж облицовки стен из панелей МДФ
	м2
	29,82
	

	19
	Демонтаж потолков Armstrong
	м2
	198,10
	

	20
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	м3
	11,38392
	

	21
	Демонтаж подоконников ПВХ
	м2
	13,5056
	

	22
	Пробивка проемов в кирпичных перегородках
	м3
	0,6804
	

	23
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0,06612
	

	24
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	41,00
	

	25
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	35,01
	Строительный рукав с 4 этажа в контейнер

	26
	Вывоз строительного мусора на расстояние 10 км
	т
	76,01
	

	Раздел 2. Строительные работы

	Монтажные работы

	27
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения
	м2
	194,81
	Стены после демонтажа штукатурки. Площадь стен 84,91 м2; оконных откосов 23,66 м2; стены без демонтажа штукатурки
86,24 м2

	28
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	м2
	27,27
	Площадь дверных откосов в несущих стенах 19,04 м2; в кирпичных перегородках
8,23

	29
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом
	м2
	365,36
	

	30
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	м2
	36,435
	Утеплитель, плотность 34 (+4/-8) кг/м3, толщина утеплителя 50 мм

	31
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	м2
	13,122
	Утеплитель, плотность 34 (+4/-8) кг/м3, толщина утеплителя 50 мм

	32
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	м2
	6,663
	Утеплитель, плотность 34 (+4/-8) кг/м3, толщина утеплителя 50 мм

	33
	Обеспыливание поверхности
	м2
	306,89
	

	34
	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 100 мм
	м2
	306,89
	

	35
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах
	м
	31,5
	Подоконник 450 мм

	36
	Установка решетки декоративной 60х120 см
	м2
	7,20
	10 шт

	37
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из ламинированных древесностружечных плит
	м2
	113,9544
	Декоративные панели от пола до потолка с промежуточными вставками ГКЛ. Панели ЛДСП EGGER, 2800*2070, дизайн дерево Дуб Гладстоун песочный H3309 ST28 - 11 шт. Панели ЛДСП EGGER, 2800*2070,
дизайн графит Оникс серый U960 ST9 - 8 шт. Панели ЛДСП EGGER, 2800*2070,
дизайн светлый Бело-серый U775 ST9 - 5 шт.

	Раздел 3. Отделочные работы

	38
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
	м2
	342,51
	Поверхность на основе известковых составов. Требует обработки укрепляющим грунтом глубокого проникновения 2 раза передвыравниванием штукатуркой

	39
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	м2
	342,51
	Стены 318,85. Откосы оконные 23,66

	40
	Шпатлевка стен под стеклообои и стеклохолст
	м2
	361,50
	Стены 337,84. Откосы оконные 23,66

	41
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один
раз: без подготовки
	м2
	361,50
	Стеклообои рогожка/елочка. Стены 337,84.
Откосы оконные 23,67

	42
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	м2
	361,50
	Стены 337,84. Откосы оконные 23,68

	43
	Шпатлевка стен полимерным составом под покраску (2 слоя)
	м2
	190,28
	Под стеклохолт

	44
	Оклейка стен стеклоклохолстом
	м2
	190,28
	

	45
	Высококачественная окраска стен за 2 раза
	
	190,28
	

	46
	Шпатлевка откосов за 2 раза
	м2
	26,66
	

	47
	Улучшенная окраска стен подготовленным под окраску поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
	м2
	26,66
	Откосы

	48
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
Armstrong
	м2
	195,44
	

	49
	Монтаж кубообразного потолка Cesal
	м2
	33,60
	

	50
	Монтаж потолка Грильято
	м2
	77,09
	

	51
	Гидроизоляция стен полимерной мастикой в один слой Кнауф "Флехендихт"
	м2
	9,72
	

	52
	Гидроизоляция пола полимерной мастикой в один слой Кнауф "Флехендихт" со
стеклотканью
	м2
	17,02
	

	53
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой
	м2
	115,68
	Керамогранит 600*600 KERAMA MARAZZI МИРАБО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ 60Х60 DD638320R - 63,6+1,68 м2
Керамогранит 600*600 KERAMA MARAZZI МИРАБО СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 60Х60 DD638620R -50,4 м2

	54
	Монтаж ковровой плитки на клей
	м2
	89,88
	Ковровая плитка Modulyss First Forward 140 -
79,08 м2. Ковровая плитка TecSom ILLUSION 471 - 10,8 м2.

	55
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	м
	55,41
	

	56
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	м2
	220,66
	Керамогранит 600*600 KERAMA MARAZZI МИРАБО СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ
60Х60 DD638320R

	57
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	м
	137,89
	Высота плинтуса 100 мм (Расход плитки 0,1
м х 137,89 м)

	58
	Установка: деревянных дверных блоков
	м2
	22,05
	В несущей кирпичной стене 2 шт; в существующих кирпичных перегородках 10 шт. Дверь Profil Doors 16 РА 2000*800 (190) профиль Черный Eclipse

	59
	Установка рейки-добора
	шт
	30
	2,5 шт на один проем

	60
	Монтаж кухонного шкафа
	шт
	6
	Модуль 600мм

	61
	Монтаж шкафа навесного
	шт
	30
	Шкафчики для одежды

	62
	Монтаж шкафа модульного
	шт
	3
	Заказные шкафы

	63
	Монтаж столов операторских с тумбой
	шт
	23
	

	64
	Монтаж столов кухонных
	шт
	4
	

	65
	Монтаж стульев
	шт
	16
	

	66
	Монтаж Кашпо и декоративного элемента.
	шт
	6
	Искусственное растение TREEZ английский
новый плющ

	Раздел 4. Электромонтажные работы

	1
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	493,20
	

	2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	493,20
	

	3
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	667,08
	

	4
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16
мм2
	м
	667,08
	

	5
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	139,68
	

	6
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	139,68
	

	7
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	45,60
	

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	м
	45,60
	

	9
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под
штукатурку по стенам или в бороздах
	м
	60,00
	

	10
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	2760,00
	

	11
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм
при толщине стен свыше 38 до 51 см
	шт
	8,00
	

	12
	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах
	шт
	8,00
	

	13
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	шт
	81,00
	

	14
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
	шт
	67,00
	Светильник светодиодный ДВО 6575 40Вт 4000К 595х595х25 универс. опал. рассеив. панель IEK LDVO0-6575-40-4000-K01

	15
	Светильник грильято
	шт
	23,00
	Светильник LE-СВО-17-050-1258-20Т "ГРИЛЬЯТО ДОМИНО" LED (6 свет.+
драйвер) LED-effect 1258

	16
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых
каналах стен и перекрытий
	м
	138,00
	

	17
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до
1 кг
	шт
	69,00
	

	18
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	23,00
	

	19
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	шт
	4,00
	Светильник настенный Arte Lamp ELECTRA A8231AP-1BK  - 2 шт. Светильник настенный Loft it (Light for You) Rays 10055BK - 2 шт.

	20
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	117,00
	

	21
	Розетка микрофонная // Установка розеток RJ45*2 Atlas design
	шт
	47,00
	

	22
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	13,00
	

	23
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	1,00
	

	24
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	57,00
	

	25
	Розетка микрофонная // Установка розеток RJ в кабель-канале SCHUKO
	шт
	38,00
	

	26
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	м
	36,00
	

	27
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350
мм
	шт
	1,00
	

	28
	Прибор или аппарат // Монтаж и подключение устройства. Диф автомат 2п (1p+n)
25А 30ма
	шт
	9,00
	

	29
	Прибор или аппарат // Автоматический выключатель модульный 4п С 125А
	шт
	1,00
	

	30
	Прибор или аппарат // Выключатель нагрузки 4п 125А
	шт
	1,00
	

	31
	Прибор или аппарат // Независимый расцепитель для Автоматический
выключатель модульный 4п С 125А
	шт
	1,00
	

	32
	Прибор или аппарат // Автоматический выключатель модульный 1п С 25А
	шт
	2,00
	

	33
	Прибор или аппарат // Автоматический выключатель модульный 1п С 20А
	шт
	11,00
	

	34
	Прибор или аппарат // Автоматический выключатель модульный 1п С 16А
	шт
	1,00
	

	35
	Прибор или аппарат // Автоматический выключатель модульный 1п С 10А
	шт
	9,00
	

	36
	Монтажная рейка
	м
	2,00
	

	37
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250
мм2
	м
	2,00
	

	38
	Прибор или аппарат // Кросс-модуль
	шт
	4,00
	

	Раздел 5. Сантехнические работы

	1
	Трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32
мм
	м
	34,9692
	

	2
	Трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 50
мм
	м
	11,400
	

	3
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	м
	46,3692
	

	4
	Трубопровод канализации из ПВХ диаметром 110 мм
	м
	14,40
	

	5
	Трубопровод канализации из ПВХ диаметром 50 мм
	м
	7,20
	

	6
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	шт
	23,00
	

	7
	Установка радиаторов стальных панельных 1200х500 мм
	шт
	21,00
	

	8
	Установка радиаторов стальных панельных 400х500 мм
	
	3,00
	

	9
	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах
	шт
	24,00
	

	10
	Установка кранов воздушных
	шт
	24,00
	

	11
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм
	шт
	24,00
	

	12
	Трубопровод отопления из металлополимерных труб диаметром 25 мм
	м
	12,00
	

	13
	Установка унитазов с учетом подключения коммуникаций, гибким шлангом
	шт
	4,00
	Комплект инсталляция и унитаз Cersanit City

	14
	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды
	шт
	4,00
	РАКОВИНА MODUO 50 SQUARE

	15
	Установка смесителей
	шт
	6,00
	Смеситель для раковины Cersanit Geo
63043 Хром - 5 шт. Душевая система Cersanit MODUO - 1 шт

	16
	Установка трапов диаметром 50 мм
	шт
	1,00
	

	17
	Установка поддонов душевых стальных мелких
	шт
	1,00
	

	18
	Установка моек на одно отделение
	шт
	1,00
	

	19
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до
25 мм
	шт
	14,00
	

	20
	Врезка в действующие сети канализации
	шт
	1,00
	

	21
	Врезка в действующие сети водоснабжения
	шт
	2,00
	

	Раздел 6. Вентиляция, кондиционирование

	1
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5
кВт
	компл
	6
	

	2
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	30,0
	

	3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	30,0
	

	4
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью:
свыше 5 до 8 кВт
	компл
	1
	

	5
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	4,00
	

	6
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16
мм2
	м
	4,00
	

	7
	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью:
свыше 8 кВт
	компл
	1
	

	8
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	10,0
	

	9
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16
мм2
	м
	10,0
	

	10
	Монтаж дренажной помпы
	узел
	5
	

	11
	Монтаж дренажной трубы диаметром: 20 мм
	м
	98,00
	

	12
	Монтаж приточной системы вентиляции и вытяжной системы вентиляции
	шт
	2
	

	13
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350
мм
	шт
	1
	

	14
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	190,0
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	140,0
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16
мм2
	м
	50,0
	

	17
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
	шт
	4
	

	Монтаж вентиляционного канала

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н
(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	11,23
	

	19
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в
верхнюю зону, массой до 10 кг
	шт
	6
	

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
	м2
	23,40
	Объем Отвод 90 500*250 - 2 шт.; Ширина врезки 300 мм. S1вр =
(0,3+0,15)*2*0,3

	21
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	9
	

	22
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из
вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	10,10
	

	23
	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной:
2 кирпича для воздуховодов диаметром 250 мм
	шт
	8,00
	

	24
	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной:
1 кирпич для воздуховодов диаметром 250 мм
	шт
	2,00
	

	Раздел 7. Пожарная сигнализация

	Демонтаж оборудования

	1
	Демонтажпожарных извещателей дымовых
	шт
	33,00
	

	2
	Демонтаж приборов приемно контрольных
	шт
	1,00
	

	Монтаж оборудования

	3
	Монтаж контрольно-пускового блока С2000-КПБ
	шт
	1,00
	

	4
	Монтаж пульта контроля и управления С2000-М исп.02
	шт
	1,00
	

	5
	Монтаж контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1,00
	

	6
	Монтаж источника питания резервированного РИП-12 RS
	шт
	1,00
	

	7
	Монтаж аккумулятора DT 1218
	шт
	1,00
	

	8
	Монтаж релейного модуля С2000-СП1 (Блок сигнально-пусковой)
	шт
	1,00
	

	9
	Монтаж извещателя пожарного дымового ДИП-34А-04
	шт
	20,00
	

	10
	Монтаж извещателя пожарного ручного ИПР-513 -ЗАМ исп 01
	шт
	2,00
	

	11
	Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового (табло) "Выход"
	шт
	2,00
	

	12
	Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового (табло) "Направление"
	шт
	2,00
	

	13
	Монтаж оповещателя охранно-пожарного звукового Иволга
	шт
	4,00
	

	14
	Монтаж бокса под автомат
	шт
	1,00
	

	15
	Монтаж автомата защиты сети на ток 6 А
	шт
	2,00
	

	16
	Монтаж объектоой станции РСПИ- Стрелец
	шт
	1,00
	

	Монтаж кабельных линий

	17
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ диаметром 20 мм для защиты проводов и
кабелей по стенам, потолкам
	м
	530,00
	

	18
	Затягивание кабеля парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5 в проложенные трубы
	м
	480,00
	

	19
	Затягивание кабеля парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0
	м
	50,00
	

	20
	Монтаж кабель-канала (короба), размеры 20х10 мм
	м
	10,00
	

	21
	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 в
коробах
	м
	10,00
	



Составил:   	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Проверил:   	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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