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М.А. Дзюбина «Олимпиада по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления. Методическая разработка, - ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», 2023. - 29 с.
Данный материал является разработкой внеурочного мероприятия в форме олимпиады для студентов 3 курса СПО специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Материал может быть интересен преподавателям профессионального цикла образовательных организаций СПО при подготовке и проведении внеурочных мероприятий в форме олимпиады.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 
 Олимпиада - это творческое соревнование, являющееся сочетанием интеллектуального состязания, образования и науки и способствует развитию профессиональной культуры студента, достижению высокого уровня его компетенции через углубление теоретических знаний и развитие практических навыков.
 Основной целью проведения олимпиады является раскрытие творческого потенциала студентов и активизация его познавательной деятельности. Это важно в настоящее время, когда имеется устойчивый рост спроса на творчески развитых, всесторонне образованных специалистов. 
Олимпиада является одной из форм внеурочных мероприятий, которая: 
· способствует самоутверждению личности, развитию чувства собственного достоинства, стремлению к достижению высоких результатов, уверенности в своих силах;  
· раскрывает способности обучающегося;  
· развивает логическое мышление и пространственное воображение;  
· развивает творческое мышление, творческий подход к решению задач;  
· развивает интерес к освоению ПМ, по которому проводится олимпиада; 
· развивает стремление к обладанию знаниями;  
· способствует выявлению способных, студентов;  
· развивает умение мобилизовать все знания, сообразительность, внимание; 
· развивает умение использовать учебную и научную литературу для самостоятельного решения сложных, нестандартных задач. 
 Участие в олимпиаде для многих студентов – это, прежде всего, возможность:  
· получить новые знания, необходимые для успешной профессиональной   деятельности;  
· определить и развить свои способности и интересы; 
· приобрести опыт самостоятельной работы;  
· самореализоваться; 
· повысить свой авторитет в учебной группе и среди преподавателей; 
· подготовиться к сдаче промежуточной аттестации.  
Работа по подготовке студентов к олимпиаде по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления, как правило, начинается с начала изучения ПМ. Уже на первых лекциях, до студентов доводят информацию о возможности участия в олимпиаде, порядке подготовки к ней, наличии методических разработок и поощрениях за победу и участие. 
 Желание участвовать в олимпиаде приводит студентов к решению самостоятельно углубленно изучить отдельные подходы к решению задач повышенной сложности.  
В ходе подготовки к олимпиаде преподавателями подбираются задачи, для решения которых необходимо знать материал, иметь пространственное воображение, уметь нестандартно мыслить.  
Для того чтобы все студенты, принимающие участие в олимпиаде, оказались в равных условиях, исходные данные выдаются участникам на бумажном носителе. 
          Данный вид внеурочного мероприятия способствует формированию профессиональных и общих компетенций на основании ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.
ПК.1.1.Конструировать системы газораспределения и газопотребления ПК.1.2.Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
 
Олимпиада предполагает следующие этапы:
I. Подготовительный этап.
II.Олимпиада (основной этап)
III.Заключительный этап.






ОТКРЫТОЕ ВНЕУРОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: олимпиада.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 1, 2 тура (45мин., 60 мин. соответственно) в разные дни.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 
показать методику организации и проведения внеурочного мероприятия в форме олимпиады.

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: 
создание условий для творческой самореализации студентов, их личностного развития; вовлечение обучающихся в интеллектуальную и творческую деятельность; совершенствование профессиональной подготовки студентов.

ЗАДАЧИ:
Образовательные:    
· обеспечение профессиональной подготовки специалистов на уровне, соответствующем федеральным государственным стандартам;
· создание условий для дальнейшего развития личности студента;
· проверка уровня остаточных знаний у студентов по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления.
Развивающие:
· продолжения развития и совершенствования умений и навыков работы обучающихся;
· развитие творческого потенциала и познавательного интереса у студентов.
Воспитательные: 
· воспитание личностных качеств студентов, обеспечивающих успешность творческой деятельности, интуиции, способности к самооценке;
· развитие у студентов таких качеств, как: активность, наблюдательность, увлеченность, целеустремленность. 
Междисциплинарные связи: 
1.Информатика;
2.Инженерная графика;
3.Математика;
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности

Место проведения: аудитория 118, учебно-производственный корпус ГБПОУ ССТ

Обеспечение мероприятия:  
· канцелярские принадлежности; 
· варианты заданий олимпиады. 
Форма организации: индивидуальные задания.
 








































ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1. Решение организационных вопросов, разработка методических материалов для проведения олимпиады:
· [bookmark: bookmark1]утверждение на заседании цикловой комиссии даты, места и времени  проведения олимпиады;
· определение состава жюри;
· подготовка комплектов олимпиадных заданий (пример задания на графическую работу приведен в Приложении №5);                                                                          
· оформление аудитории;
· загрузка тестов в компьютеры;
·  отбор участников олимпиады по результатам сдачи квалификационного экзамена по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления;
· оповещение студентов о месте и времени проведения олимпиады;
· проведение консультации для студентов, в ходе которой знакомят с памяткой для участника олимпиады (Приложение №1).
2. Подготовка студентов 
· повторение учебного материала по информационным источникам (Приложение №2).
Олимпиада проходит в два тура. Контроль за ходом олимпиады осуществляет жюри.                





















ХОД ОЛИМПИАДЫ

1. Организационный момент
         Подготовка аудитории к олимпиаде. Приглашаются участники, члены жюри и гости конкурса. Жюри состоит из преподавателей профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению. За каждым студентом закрепляется рабочее место на время проведения олимпиады.
2.Вступительное слово преподавателя.
        Приветствие участников олимпиады. Ознакомление с порядком проведения олимпиады и критериями оценки выполненных заданий (Приложение №№1,3.1,3.2).  Оглашение состава жюри. 
3.Проведение олимпиады.
1тур
        Каждому студенту необходимо пройти тестирование на бумажном носителе (Приложение 4). Время, отводимое на выполнение задания 45 мин. По окончании работы студент обязан ответить на все вопросы теста. Количество правильных ответов (в процентном соотношении) определяют члены жюри. Первые 6 студентов, набравшие наибольшее количество процентов допускаются к выполнению второго тура олимпиады. Результаты оглашаются в день проведения тура, по завершению времени выполнения тестов.
2 тур
       Студентам, прошедшим во второй тур, необходимо на плане этажа запроектировать систему газоснабжения многоэтажного жилого дома согласно заданию. Участникам выдаются индивидуальные задания (пример задания приложение 5). Время, отводимое на выполнение задания 60 мин. Результаты оглашаются после проверки графического задания на следующий день.
[bookmark: bookmark2]4.Подведение итогов олимпиады
Проверку графических работ осуществляет жюри олимпиады. Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов (итоговая ведомость результатов олимпиады приведена в приложении №3.3). Определяются места- 1,2,3.
В процессе проверки работ оцениваются следующие
 умения:
· вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 
- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, общественных, промышленных и сельскохозяйственных объектов;
· читать архитектурно-строительные и специальные чертежи.
знания:
· основные элементы систем газораспределения и газопотребления;
· условные обозначения на чертежах;
· устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 
· автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления;
· состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления.



 




































Приложение №1

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ОЛИМПИАДЫ

1 тур
Каждый участник занимает место за рабочим столом.
1. Правильные ответы в тестировании допускается выделять знаками: + либо подчеркиванием
2 тур
Во втором туре необходимо запроектировать систему  газоснабжения жилого многоэтажного дома
[bookmark: _Hlk69478130]     1.На заданном плане этажа необходимо:
· изобразить место ввода  газопровода в жилой дом; 
· выполнить трассировку системы газоснабжения согласно заданию;
· указать расположение стояков;
· установить приборы учета для каждого потребителя.
2. Построить аксонометрическую схему системы газоснабжения жилого дома. 





















                   Приложение №2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 
     Нормативно-технические документы

1. СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления. Режим доступа: meganorm.ru/Data2/1/4293735/4293735473.pdf
2. СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 (с изменениями №1, 2) Газораспределительные системы» meganorm.ru/Data2/0/4294803/4294803051.pdf
3. ГОСТ Р 55472-2013 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения. Режим доступа: meganorm.ru/Data/546/54607.pdf

Печатные издания и электронные издания
Нормативно-техническая литература:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2010 года N 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Режим доступа: https://base.garant.ru/12180024/ 
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75048/
3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293830/4293830667.htm
4. СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 (с изменениями №1) Газораспределительные системы». - Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811419.htm
5. ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов. - Режим доступа: https://internet-law.ru/gosts/gost/51741/
6. ГОСТ Р 55471-2013 Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения. - Режим доступа: https://internet-law.ru/gosts/gost/54599/
7. ГОСТ Р 55472-2013 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения. - Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293778/4293778415.pdf
8. ГОСТ Р 55473-2013  Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы. - Режим доступа:  https://internet-law.ru/gosts/gost/54606/
9. ГОСТ Р 55474-2013 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы. - Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293778/4293778413.pdf
10. СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления.  - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/552150108
Основная литература:
1. Жила, В. А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения : учебник / В.А. Жила. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 238 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006864-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1347628   
2. Брюханов, О. Н. Газифицированные котельные агрегаты : учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 392 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016780-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232422   
3. Пешехонов, Н.И., Проектирование газоснабжения (Примеры расчета) (РЕПРИНТ) : учебник / Н.И. Пешехонов. — Москва : КноРус, 2023. — 147 с. — ISBN 978-5-406-10247-3. — URL:https://book.ru/book/945170   
4. Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения : учебное пособие для СПО / В. Н. Мелькумов, М. Я. Панов, Г. Н. Мартыненко, Н. М. Попова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 48 c. — ISBN 978-5-4488-0377-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87274.html
Дополнительная литература:
1. Вершилович В.А. ВДГО-2020. Внутридомовое газовое оборудование: учебное пособие/ В.А.Вершилович. – Москва-Вологда.: «Инфра – Инженерия», 2020. – 420 с.: ил., табл.
2. Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения : учебное пособие для СПО / В. Н. Мелькумов, М. Я. Панов, Г. Н. Мартыненко, Н. М. Попова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 48 c. — ISBN 978-5-4488-0377-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87274.html  
3. Фокин, С.В. Системы газоснабжения. Устройство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-406-02620-5. — URL: https://book.ru/book/936259  
4. Медведева, О. Н. Газоснабжение. Проектирование газораспределительных систем : учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию / О. Н. Медведева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 378 c. — ISBN 978-5-4497-0836-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101762.html  
                                                                                                Приложение№3.1

Критерии оценивания электронного тестирования

	% правильных ответов на вопросы теста
	Количество выполненных заданий
	баллы

	91 - 100%
	91-100
	50

	75 - 90%
	75-90
	40

	55 - 74%
	55-74
	30

	30 - 54%
	30-54
	20



                                                                                                     





























Приложение№3.2

Критерии оценивания графических работ

при выполнении профессионального задания по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребеления 
Оценочная ведомость № ...........
Студент (Ф.И.О.) ................................................................................
	
 №

	
Показатели оценки
	Максимальное
количество 
баллов
	Фактическое
количество
баллов

	
	Тема 2.1.  Организация проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления
	
	

	1
	Размещение стояков Г1 на плане типового этажа
	2
	

	2
	Размещение поквартирной разводки системы газоснабжения на плане типового этажа
	5
	

	3
	Вычерчивание аксонометрической схемы системы газоснабжения жилого многоэтажного дома
	15
	

	4
	Размещение и обозначение ввода газопровода
	3
	

	5
	Обозначение стояков системы газоснабжения жилого дома
	2
	

	6
	Размещение и обозначение поквартирных счетчиков, САКЗ и КТЗ 
	7
	

	7
	Нанесение отметок трубопроводов
	5
	

	8
	Нанесение отметок  пола этажей
	3
	

	9
	Нанесение отметок газоиспользующего оборудования
	3
	

	10
	Размещение арматуры
	3
	

	11
	Указание диаметров  трубопроводов 
	2
	

	12
	Нарушение  требований  ЕСКД и СПДС
	-5
	

	
	                                                                Итого по заданию
	50
	

	
	                                                                    Всего 
	50
	



Член жюри ........................................................................................... / (Ф.И.О.) /

Приложение№3.3.


Итоговая оценочная ведомость
	Ф.И.О. участника
	Кол-во баллов
(1 тур)
	Кол-во баллов
(2 тур)
	Итого баллов

	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	



Приложение№4.

Контрольное тестирование (40 вопросов)

Вопрос 1
Задание
1. Система газоснабжения городов и населённых пунктов состоит
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1. источника газоснабжения
2. газораспределительной сети, внутреннее оборудование
3. газораспределительной сети, наружное оборудования
4. п. а) и б) совместно
5. п. 1 и 3 совместно

Вопрос 2
Задание
Классификация газопроводов газораспределительных сетей
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1. высокого давления
2. среднего давления
3. низкого давления
4. п. 1 и 3 совместно

Вопрос 3
Задание
Категории газопроводов высокого давления
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1. I – 0,6÷1,2МПа; II – 0,3÷0,6МПа
2. I – 0,3÷0,6МПа; II – 0,6÷1,2МПа
3. I – 0,03÷0,06МПа; II – 0,06÷0,12МПа
4. I – 0,06÷0,12МПа; II – 0,03÷0,06МПа
5. I – 0,05÷0,3МПа; II – 0,3÷0,6МПа

Вопрос 4
Задание
Величина давления газопроводов низкого давления
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1. до 0,05Мпа
2. до 0,005МПа
3. до 0,003МПа
4. до 0,006МПа
5. до 0,06Мпа

Вопрос 5
Задание
При давлении газа Р=0,1МПа газопровод относится
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1. трубопроводам газоснабжения высокого давления I категории
2. трубопроводам газоснабжения высокого давления II категории
3. трубопроводам газоснабжения среднего давления

4. трубопроводам газоснабжения низкого давления

Вопрос 6
Задание
Как подразделяются газопроводы газоснабжения в зависимости от конфигурации и принципа построения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1. кольцевые
2. полукольцевые
3. тупиковые, смешанные
4. п. 1 и 3 совместно
5. перечисленные выше

Вопрос 7
Задание
Выберите устройство, предназначенное для сбора и удаления жидкости из подземных газопроводов:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1. гидрозатвор;
2. конденсатосборник;
3. муфта;
4. колодец.

Вопрос 8
Задание
При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками геометрический объем помещения должен быть не менее:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1. 8 м³;
2. 10 м³;
3. 12 м³; 
4. 15 м³.

Вопрос 9
Задание
Газорегуляторные установки размещают:
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. в отдельно стоящих зданиях;
2. в газифицируемых помещениях;
3. снаружи газифицируемого объекта;
4. на кровле газифицируемого здания.

Вопрос 10
Задание
Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного углеводородного газа допускается предусматривать установку одного резервуара в составе резервуарной установки:
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. жилой квартал;
2. районная котельная;
3. сушилка на фермерском хозяйстве;
4. металлургический комбинат.

Вопрос 10
Задание
На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая информация:
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. максимальное рабочее давление;
2. марка завода-изготовителя;
3. направление вращение при открытии и закрытии арматуры;
4. материал корпуса арматуры.

Вопрос 11
Задание
Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;
2. 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;
3. 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;
4. 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.

Вопрос 12
Задание
С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;
2. чтобы не влиять на работу буферных потребителей;
3. чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;
4. позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных потребителей.

Вопрос 13
Задание
Высота продувочных и сбросных газопроводов газорегуляторного пункта над карнизом здания должна быть не менее:
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. 0,5 м;
2. 1 м;
3. 1,2 м;
4. 1,5м. 

Вопрос 14
Задание
Высота помещения газифицированной кухни должна быть не менее:
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. 1,9м;
2. 2,0 м;
3. 2,1 м;
4. 2,2 м.

Вопрос 15
Задание
Для присоединения к газовому стояку внутриквартирной разводки верхнего этажа жилого здания на газопроводе предусматривают: 
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. тройник поворотный; 
2. угол поворота; 
3. тройник проходной;
4. отвод гнутый.

Вопрос 16
Задание
К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно? 
Выберите один из 4 вариантов ответов:
1. Высокого давления 1 категории 
2. Высокого давления 2 категории
3. Среднего давления
4. Низкого давления

Вопрос 17
Задание
В каком случае не допускается размещать газорегуляторные пункты шкафные на наружных стенах газифицируемых зданий? 
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1. Если входное давление превышает 0,3 Мпа
2. Если входное давление превышает 0,6 Мпа
3. Все газорегуляторные пункты шкафные должны размещаться на отдельно стоящих опорах. Размещать их на стенах зданий не допускается.

Вопрос 18
Задание
В зависимости от материала труб газопроводы бывают
[bookmark: _Hlk69476618]Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. стальные, полиэтиленовые
2. металлические, неметаллические
3. асбестоцементные, резинотканевые
4. медные, полимерные
5. перечисленные выше

Вопрос 19
Задание
Какие виды газа используются в газораспределительных сетях
[bookmark: OLE_LINK1]Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. природный газ
2. попутный нефтяной или искусственный газ
3. СУГ, сжиженный газ
4. п. 1 и 3 совместно
5. перечисленные выше

Вопрос 19
Задание
Какая схема газоснабжения предпочтительна для крупного города
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. тупиковая
2. радиальная
3. полукольцевая
4. кольцевая
5. смешанная

Вопрос 20
Задание
По конструктивному исполнению газораспределительные сети бывают
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. подземные
2. надземные
3. наземные
4. п. 1 и 3 совместно
5. перечисленные выше.

Вопрос 21
Задание
Назовите виды коррозии встречающиеся на системах газораспределения и газопотребеления.
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. атмосферная
2. воздушная
3. атмосферная и почвенная
4. воздушная и грунтовая
5. эксплуатационная

Вопрос 22
Задание
Классификация газовых сетей по назначению
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. городские магистральные газопроводы
2. распределительные, вводные газопроводы
3. импульсные, продувочные газопроводы
4. п. 1 и 2 совместно
5. перечисленные выше

Вопрос 23
Задание
Регуляторы давления предназначены для
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. поддержания постоянного давления газа в трубопроводе
2. поддержания постоянного расхода газа в трубопроводе
3. поддержания постоянной температуры газа в трубопроводе
4. п. 1 и 2 совместно
5. перечисленные выше.

Вопрос 24
Задание
При давлении газа Р=0,6МПа газопровод относится
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. магистральным трубопроводам
2. трубопроводам газоснабжения высокого давления I категории
3. трубопроводам газоснабжения высокого давления II категории
4. трубопроводам газоснабжения среднего давления
5. трубопроводам газоснабжения низкого давления.

Вопрос 25
Задание
Выберите вариант(ы) ответа который отражает классификацию газопроводов по расположению в системе газоснабжения:
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. внутренние, наружные
2. уличные, внутридомовые
3. межцеховые, внутрицеховые
4. квартальные, дворовые, межпоселковые
5. перечисленные выше.

Вопрос 26
Задание
Максимально допустимое давление газа внутри жилых зданий согласно СНиП 42.01 – 2002
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. 0,002МПа
2. 0,005МПа
3. 0,003МПа
4. 0,006МПа
5. 0,001Мпа

Вопрос 27
Задание
Сколько ступеней газоснабжения применяется для средних городов
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. одна
2. две
3. три
4. четыре
5. пять

Вопрос 28
Задание
Из предложенных вариантов ответа выберите те что относятся к надземному способу прокладки трубопровода:
Выберите один из 3 вариантов ответов:
1. прокладка выше уровня земли
2. прокладка на уровень земли с последующей обваловкой
3. прокладка выше уровня земли на опорах высотой не менее 0,5м с сооружением компенсаторов

Вопрос 29
Задание
Выберите варианты классификаций регуляторов давления:
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. прямого действия
2. непрямого действия
3. комбинированного действия
4. п. 1 и 2 совместно
5. перечисленные выше

Вопрос 30
Задание
Выберите вариант(ы) ответов разновидностей трубопроводной арматуры систем газораспределения и газопотребеления:
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. запорная
2. предохранительная и защитная
3. регулирующая
4. запорная, предохранительная и защитная
5. перечисленные выше

Вопрос 31
Задание
Выберите варианты способов защиты трубопроводов от коррозии: 
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. пассивный
2. активный
3. биологический
4. замена грунта
5. перечисленные выше

Вопрос 32
Задание
Выберите возможные способ(ы) соединения арматуры с трубопроводом:
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. фланцем
2. приваркой
3. муфтой или штуцером
4. приваркой, муфтой или штуцером
5. перечисленные выше

Вопрос 33
Задание
Выберите вариант(ы) определяющие назначение ГРП: 
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. очистка газа от механических примесей, снижение давления поступающего газа до заданной величины, поддержание заданного давления газа на выходе ГРП независимо от расхода потребляемого газа
2. прекращение подачи газа при повышении или понижении давления перед регуляторными пунктами, учёт количества газа
3. обеспечение необходимой степени одоризации газа
4. п. 1 и 2 совместно
5. перечисленные выше

Вопрос 34
Задание
При давлении газа Р=0,3МПа газопровод относится
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. магистральным трубопроводам
2. трубопроводам газоснабжения высокого давления I категории
3. трубопроводам газоснабжения высокого давления II категории
4. трубопроводам газоснабжения среднего давления
5. трубопроводам газоснабжения низкого давления.

Вопрос 35
Задание
Разводящие газопроводы прокладываются по наружной стене жилого здания 
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. по верху второго этажа
2. по верху первого этажа
3. по верху цоколя
4. п. 1 или 2
5. перечисленные выше

Вопрос 36
Задание
Газовые стояки в многоэтажных зданиях прокладываются
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. в кухнях
2. лестничных клетках или коридорах
3. в ванных или санитарных узлах
4. п. 1 и 2 совместно
5. перечисленные выше

Вопрос 37
Задание
Отключающие устройства предусмотрены
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. перед отдельно стоящими или блокированными зданиями
2. для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей
3. перед газоиспользующим оборудованием и ГРП
4. п. 1 и 2 совместно
5. перечисленные выше

[bookmark: _Hlk69477665]Вопрос 38
Задание
Каким цветом должен быть окрашен трубопровод надземной прокладки или вдоль стен зданий.
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. синий
2. жёлтый
3. красный
4. зелёный
5. дне имеет значения

Вопрос 39
Задание
Классификация газопроводов по расположению в системе газоснабжения
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. внутренние, наружные
2. уличные, внутридомовые
3. межцеховые, внутрицеховые
4. квартальные, дворовые, межпоселковые
5. перечисленные выше

Вопрос 40
Задание
Максимально допустимое давление газа внутри жилых зданий согласно СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы составляет: 
Выберите один из 5 вариантов ответов:
1. 0,002МПа
2. 0,005МПа
3. 0,003МПа
4. 0,006МПа
5. 0,001МПа


Приложение 5.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и
газопотребления
    
            ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
В жилом 3-х этажном доме установлено следующее газовое оборудование: котел отопительный 2-х контурный и плита газовая 4-х конфорочная. Высота этажа 3,3 м. Отметка подвала -2.900. 
     задание
            На плане этажа необходимо:
· изобразить место ввода  газопровода в жилой дом; 
· выполнить трассировку системы газоснабжения;
· указать расположение стояков;
· установить приборы учета для каждого потребителя.
2. Построить аксонометрическую схему системы газоснабжения жилого дома. 
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